차량용 반도체 수요기술(과제) 설명서

□ 과제현황

세부 분야	과제 (협업 분야)
미래형 모빌리티 반도체	과제1	❶ 엣지 컴퓨팅 프로세서
		(예시) 사물 감지 소프트웨어 프레임워크, 감지된 사물 리스트업
	과제2	❷ 장애 운영 시스템용 프로세서
		(예시) 자율주행 레벨4 ADAS
	과제3	❸ 자동차 E/E 아키텍처용 네트워킹 칩
		(예시) PCI-Express
	과제4	❹ AI 또는 보안 가속기 기능을 포함하는 하이브리드 칩
		(예시) 통합 이미지 처리, 사물 감지, 차량 전력 절감, 퀀텀 암호화 및 보호
모빌리티 전장용 반도체	과제5	❺ 고급 와이드 밴드갭 전력 반도체 소자
		(예시) SiC, GaN, GaN-IN-x or GaOx
	과제6	❻ 전기 구동 트레인용 MCU(Micro Controller Unit)
		(예시) 전기 드라이브 트레인 제어

□ 공통사항

① 기술 요구사항

1) 기능적인 제품·시제품은 구동이 가능해야 하고, PoC 프로젝트는 위 제품·시제품에 기반해야 하며, 해당 프로젝트는 완전히 새로운 개발이 요구될 경우 협업이 불가한 경우 발생 가능

2) 스타트업은 정규직 5명(글로벌 소통 1명 포함) 이상의 팀 구성 필수

② 수요기업 제공사항 (BMW와 스타트업이 협업을 합의한 경우)

◦ BMW는 스타트업의 제안된 제품, 시제품을 평가하는데 필요한 데이터·하드웨어 제공 가능

③ 과제 판정기준(평가기준)

◦ 제품·시제품의 적합성, 팀·회사의 경험 및 실적, 프리젠테이션의 품질 등을 기준으로 평가 (BMW의 수요 현황에 따라 변동 가능)

❶		엣지 컴퓨팅 프로세서

□ (과제배경) 프로세싱을 위하여 ECUs로 센싱정보를 제공하는 센서들과 함께 자동차 E/E 아키텍처는 전통적으로 차량 전체에 분산

◦ ECUs와 배선 하니스의 수를 감소시키기 위하여, 향후 영역기반 아키텍쳐가 선호될 수 있으며, ECUs의 특정 기능은 전체 ECUs의 수를 감소시키기 위해 자체 처리 능력을 갖춘 “스마트” 센서에서 구현 가능

□ (세부사항) BMW는 레이더, 라이더, 카메라 등 자율주행 센서에 필요한 엣지 프로세서를 제공할 수 있는 스타트업을 찾고 있으며,

◦ 엣지 프로세서는 물체 인식, 분류 등과 같은 인공지능 기능을 위해 최적화되어야 하며, 칩 상의 기능 구현을 위한 소프트웨어 프레임워크 필수

❷		장애 운영 시스템용 프로세서

□ (과제배경) 자율주행 환경에서 ADAS 사용 중 시스템 장애 발생 시 안전 위험을 초래할 수 있으므로 시스템의 완전 종료 필요

◦ 단, 일부 구성요소의 고장 시에도 시스템 작동*은 필요

* ex. 자동차를 도로 옆으로 안전하게 정지시키도록 하는 등의 구동 필요

□ (세부사항) BMW는 자율주행 환경 내 ADAS의 높은 안정성 확보를 위한 SoCs를 제공할 수 있는 스타트업을 찾고 있으며,

◦ 스타트업은 제품 신뢰성 관련 구체적 정보와 테스트 데이터 제시

❸		자동차 E/E 아키텍처용 네트워킹 칩

□ (과제배경) PCI Express는 빠른 데이터 교환을 위해 자동차 E/E 아키텍쳐에서 중요한 인터페이스가 되어가고 있으며,

◦ E/E 아키텍쳐 사용을 위한 PCI Express 네트워킹 스위치 필요

□ (세부사항) BMW는 PCIe 스위치들을 위한 네트워킹 칩 또는 관련 자동차 네트워킹 칩을 제공할 수 있는 스타트업 발굴 희망

❹		AI 또는 보안 기능을 포함하는 하이브리드 칩

□ (과제배경) 자율주행 환경 내 ADAD 사용을 위해 인공지능과 IT 보안에 관련된 기능을 위한 칩셋 최적화가 중요

* 인공지능 및 보안 기능을 위한 엑셀러레이터 유닛을 칩셋에 포함하는 것이 실현 가능성이 높을 것으로 예상

□ (세부사항) BMW는 인공지능 및 보안 기능을 위한 엑셀러레이터를 포함한 자동차 하이브리드 칩셋 제공 가능 스타트업 발굴 희망

❺		고급 와이드 밴드갭 전력 반도체 소자

□ (과제배경) 전기차 내 파워 일렉트로닉스는 주로 실리콘 반도체에 의존하고 있으나, 효율성 증대를 위한 새로운 타입의 반도체 필요

◦ 현재 최신기술은 SiC, GaN 반도체이며, 향후 새로운 반도체가 개발될 것으로 예상 (ex. GaN-on-X 또는 GaOx 계열 형태)

□ (세부사항) BMW는 SiC, GaN, GaN-on-X(혹은 GaOx) 기반 반도체 디바이스를 제공할 수 있고, 전기차의 고효율 DC-DC 파워 컨버터를 위해 패키지된 파워 일렉트로닉스 제공 가능 스타트업 발굴

❻		전기 구동 트레인용 MCU(Micro Controller Unit)

□ (과제배경) 파워 일렉트로닉스 자체 외에도, 전기 드라이브 트레인 내에는 다양한 제어 장치들이 사용되고 있음.

□ (세부사항) BMW는 예를들어, 임베디드 Al 제어 알고리즘을 갖는 전기 드라이브 트레인의 제어를 위한 혁신적인 SoCs를 제공할 수 있는 스타트업 발굴 희망