별첨2		무시동 히터 성능기준

무시동 히터 성능기준(제9조제1항 관련)

1. 무시동 히터(이하 “히터”라 한다)은 다음의 사항을 만족하여야 한다.

가. 화물트럭의 주행 중 충전된 배터리와 연료탱크 내 연료를 사용하여 주·정차 중 차량엔진의 무시동 상태로 사용가능한 난방 기능을 갖추어야 한다.

나. 히터의 장착과 관련하여「자동차관리법」제29조에 위배되지 않아야 한다.

다. KC인증(KN41규격)을 받은 제품이어야 한다.

2. 히터는 다음의 표의 항목을 만족하여야 한다.

항 목		내 용
1	사용 부품	설치 할 차량의 전원과 동일한 DC 12V 또는 24V 전원 전용 부품이어야 한다.
2	과열 방지 기능	사용자의 안전을 위하여 본체 내 과열감지센서 및 과열 시, 강제 종료 기능을 확보해야 한다.
3	자가 점검	사용자의 안전을 위하여, 매 히터 동작 시 히터 내부 부품에 이상 유무를 점검하여 안전한 점화, 연소가 될 수 있는 자가 진단 기능이 있어야 한다.
4	설정 온도에 따른 작동	무시동 히터의 스위치를 통해 사용자가 설정한 온도로 실내온도 조절이 되어야 한다.
5	설치	무시동 히터 작동 시 발생하는 배기가스가 차량의 내부로 들어올 수 없도록 설치해야 한다.
6	배선작업	무시동 히터의 전원부 연결 시 배터리 또는 차량의 본선에 직접 연결해야 한다.

3. 위험물 운반차량에 설치하는 무시동 히터는 다음 조건의 경우 즉시 연소가 중지되고 40초 이내 동작이 완전 정지되어야 한다.

가. 차량 엔진이 정지한 경우

단, 사용자가 무시동 히터 사용이 안전하다고 판단되는 경우, 무시동 히터 스위치를 이용해 동작이 가능 할 것

나. 위험물 운반용 모터, 펌프 등이 동작하는 경우