중소벤처기업부 공고 제2022–478호

2022년도 원전 분야 중소기업 기술개발지원 통합 공고

원전 분야 중소기업의 자생력 제고 및 미래 경쟁력 강화를 위한 □2022년도 원전 중소기업 기술개발지원□ 시행 계획을 다음과 같이 공고하오니, 동 사업에 참여하고자 하는 중소기업은 안내에 따라 신청하시기 바랍니다.

2022년 8월 11일

중소벤처기업부 장관

1. 사업 개요

□ 지원목적

◦ 원전 분야 중소기업의 자생력 제고 및 미래 경쟁력 강화를 위한 창업기업의 창의적 아이디어 발굴 및 사업화 지원, 원전 공급망 핵심기술 발굴 및 성장기반 마련, 대기업과 중소기업 간 상생협력 강화

□ 지원규모(신규) : 42개 과제

□ 지원유형 : 품목지정

◦ 품목지정 : 품목을 지정하되 제시된 품목내에서 자유공모 방식으로 과제를 신청

* 총 51개 ‘22년 원전 중소기업 R&D 품목정의 [별첨] 참조

□ 지원사업 : 중소기업기술혁신개발, 창업성장기술개발, 상용화기술개발 사업

구 분			자격요건	지원조건	지원규모	접수일정
사업사업	내역사업	지원분야
중소기업기술혁신 개발	시장확대형		매출액 20억원 이상	2년, 6억원 (연 3억원)	25개	8.24.(수)~ 9.14.(수)
창업성장 기술개발	전략형		창업기업 (창업 7년 이하), 매출액 20억원 미만	2년, 3억원 (연 1.5억원)	10개	8.24.(수)~ 9.14.(수)
상용화 기술개발	구매조건부 구매연계형	일반과제	수요처의 ‘구매동의서’ 또는 ‘구매계약서’	2년, 5억원 (연 2.5억원)	7개	8.24.(수)~ 9.29.(목)
		조달혁신		2년, 10억원 (연 5억원)

* 상기 모집과제수는 정부 정책, 신청 현황 및 예산 상황에 따라 변동될 수 있음

□ 신청자격

◦ 주관연구개발기관 : ｢중소기업기본법｣ 제2조의 규정에 의한 중소기업

* 세부 사업별 특성에 따라 신청자격이 상이하므로 붙임의 각 사업별 세부 지원내용 반드시 참조

□ 유의사항

◦ 주관연구개발기관은 세부사업별 1개 과제만 신청 가능

* 동일 연구개발주제로 복수의 세부사업 신청 시 신청한 모든 과제 지원제외

2. 지원기준

□ 정부지원연구개발비 및 기관부담연구개발비 기준

□ 코로나-19로 인한 중소기업 R&D 부담완화 정책으로 기관부담연구개발비 35%이상 → 20% 이상으로 완화 및 전체 기관부담연구개발비(현금+현물) 중 10% 이상은 현금으로 부담

◦ 정부지원연구개발비 : 총 연구개발비의 80%(창업성장은 90%) 이내 지원

◦ 기관부담연구개발비 : 총 연구개발비의 20%(창업성장은 10%) 이상

* 세부 사업별 특성에 따라 신청자격이 상이하므로 붙임의 각 사업별 세부 지원내용 반드시 참조

< 정부지원연구개발비 및 기관부담연구개발비 예시(기술혁신) >

(단위 : 백만원, %)

구분	정부지원 연구개발비	기관부담연구개발비			연구개발비	개발기간
		현금	현물	합계
1차년도	150	3.75	33.75	37.5	187.5	3개월
2차년도	300	7.5	67.5	75	375	12개월
3차년도	150	3.75	33.75	37.5	187.5	9개월
합 계	600	15	135	150	750	24개월
연구개발비 대비 비율(%)	80	2	18	20	100	-

* 사업기간 2년, 정부지원연구개발비 6억원(3억원/년) 지원한 경우임

3. 신청 및 접수 방법

□ 공고 및 접수기간

◦ 공고기간 : 2022. 8. 11.(목) ~ 2022. 9. 14.(수)

◦ 접수기간 : 2022. 8. 24.(수) ~ 2022. 9. 14.(수) 18:00 까지

* 단, 상용화기술개발사업(구매조건부)은 2022. 9. 29.(목) 18:00 까지

□ 신청 및 접수방법 : 중소기업 종합관리시스템에 연구개발계획서 신청・접수

☞ 접수 마감일에는 전산폭주로 인하여 접수가 지연되거나 장애가 발생할 수
있으므로 가급적 마감일 2∼3일전에 온라인 신청완료 요망

* 온라인 제출 완료 후 반드시 접수증 출력 요망

☞ 접수 마감일 18시 정각에 접수가 마감되니 신청·접수에 유의하기 바람

* 18시 이전에 과제번호를 부여받은 과제에 한하여 같은 날 20시까지 제출대상 서류의 추가 업로드, 보완 등이 허용되나, 18시 이후, 새롭게 접속하여 신청 및 제출 절차를 시작하는 것은 불가

☞ 연구개발계획서 신청관련 전산 및 전화 응대는 접수마감일 18:00 까지

□ 구비서류 : [붙임]의 각 사업별 세부 지원내용 참조

4. 추진근거 및 체계

□ 근거 법령 및 관련 규정

◦ 중소기업 기술혁신 촉진법 및 동법 시행령

◦ 국가연구개발혁신법, 동법 시행령 및 시행규칙, 관련 행정규칙, 국가연구개발 시설장비의 관리 등에 관한 표준 지침 등

◦ 중소기업기술개발지원사업 운영요령 및 관리지침

- 중소기업기술혁신개발사업 관리지침

- 창업성장기술개발사업 관리지침

- 상용화기술개발사업(구매조건부) 관리지침

◦ 중소기업기술개발사업 기술료 관리 규정

* 동 공고문에서 정하지 아니한 세부 내용은 상기 근거법령 및 관련규정을 적용함

□ 추진체계

< 사업추진 체계도 >

			중소벤처기업부
			정책수립 및 예산 지원
			(전문기관) 중소기업기술정보진흥원
			사업 기획 및 평가・관리
						* 필요시					* 필요시
주관연구개발기관 (중소기업)					공동연구개발기관 (중소기업)				위탁연구개발기관 (대학, 연구기관, 기업)
R&D 과제수행					R&D 과제수행				R&D 과제수행

＊세부사업별 일부 상이

5. 문의처

□ 사업안내

담당기관(부서)		문의사항	전 화
사업총괄	중소벤처기업부 (기술개발과)	시행계획 수립·총괄	중소기업 통합콜센터 (국번없이) 1357
전문기관	중소기업기술정보진흥원	신청·접수, 과제평가, 과제관리, 정산·환수 등 사업집행

☞ 공고관련 자세한 내용은 홈페이지에서 확인
◦ 중소기업기술개발종합관리시스템 : https://www.smtech.go.kr
◦ 중소벤처기업부 홈페이지 : https://www.mss.go.kr
◦ 카카오톡 플러스 친구 : “1357중소기업통합콜센터” / http://pf.kakao.com/_IIfqd

[붙임1] 사업별 세부 지원내용

[붙임2] 신청방법, 신청 및 지원 제외사항 등 기타 유의사항

별첨		‘22년 원전 중소기업 R&D 품목 정의

Ⅰ. 자생력 제고 부문 (30개)

1. 보조기기·부품 (10개)

연번	품목명	정의
1	모터구동 밸브 상태 감시 및 진단 시스템	인공지능을 기반으로 하는 모터구동밸브(MOV) 상태 감시 및 진단 시스템으로서 MOV 상시 감시장치 및 신호처리 알고리즘, 성능검증 수행을 포함
2	심공 가공용 드릴	원자력발전소 열교환기 튜브시트 등과 같이 지름에 비해 구멍이 깊은, 고정밀을 요구하는 가공용 Boring Trepanning Association 드릴 개발, 성능시험을 포함
3	유압식 방진기	원전 기기 및 배관의 급격한 동하중에 의한 손상을 방지하기 위한 설비인 원자력 안전등급(Q class) 유압식 방진기(Hydraulic Snubber)의 국산화 제품 개발과 KEPIC 표준(안) 개발을 포함
4	원전용 지진분리 장치	원전 품질등급 `A Class`의 커플링, 플렉시블 조인트, 관부속품 등의 집합체에 변위량 300mm 이상을 허용하는 지진분리장치로서 설계, 제작, 성능시험을 포함
5	밀폐 공간 감시용 로봇	원자력 시설의 격실로 밀폐된 공간의 위해요소 감시를 위한 센서 및 카메라가 부착된 원격 조작 및 이동이 가능한 저전력 소형 로봇과 운영시스템
6	원격 가공 장치	원전 고방사능 구역에 위치한 배관의 정비작업용 20kg 이내의 이동형 설비로서 배관 결함보수 장치, 사진영상 3차원 합성, 원격제어 등을 포함
7	친환경 이동형 경량 방사선 차폐체	재활용 소재를 활용한 친환경 방사선 차폐체로서 기존 방사선차폐재 성능을 유지, 현장의 특성에 맞는 이동형 모듈화제품 개발, 현장 적용성 확보를 위한 KEPIC 표준(안) 개발을 포함
8	이동형 방사성 액체폐기물 처리 설비	원전 운영과 설비교체에서 발생하는 방사성 액체 폐기물의 화학적 전처리 및 핵종 제거가 가능한 이동형 방사성 액체 폐기물 처리 설비
9	비파괴검사 시뮬레이션 모델링 기술	Total Focusing Method(TFM) 기법을 원전 설비에 적용하기 위한 시뮬레이션 기반의 평가 기술로서 원전 균열 발생 환경을 모사한 자연결함 시편 제작, FMC/TFM(Full Matrix Capture/TFM) 시뮬레이션 모델링, 실증데이터 확보와 검증을 포함
10	원전 결함 검출용 PAUT 자동판독 기술	원전 PSI/ISI 결함 검출 및 분류를 위한 PAUT 자동판독 기술로서 실시간 딥러닝(Real-time Deep Learning) 알고리즘,시뮬레이션용 가상 목업(Virtual Mock-up) 기술, KEPIC-MIZ 초음파검사 기량 검증 요건 만족 등을 포함

2. 정비·제염 등 (6개)

연번	품목명	정의
1	대형 수동조작 밸브의 이동형 전동 조작장치	원전 대형 수동조작 밸브에 대한 운전원 개패 작업의 정확성과 용이성을 향상하는 이동식 전동지원 장치
2	중저준위 방사성 고체 폐기물 자동 압축 설비	중저준위 방사성 고체폐기물 부피를 최적화하는 기술로서 방사성 폐기물의 자동 압축처리 설비, 포장, 배출 기능을 포함
3	원격 표면 방사선 측정·제염 병행 장비	원전 작업자의 피폭 최소화를 위해 중준위 구역내 콘크리트 또는 구조물 표면의 방사능 오염 부위를 원격으로 실시간 측정과 물리적 제염 작업을 함께 수행하는 장비
4	저준위 표면 제염 및 세척 설비	저준위 방사선 구역 내의 구조물, 설비의 표면 오염물질의 제거, 화학적 제염, 세척 기능을 연속적으로 수행하는 통합장비
5	내열 내방사선 에폭시 수지	사용후핵연료 저장 용기나 원자력 구조물 등 방사선 차폐 기능을 갖는 설비의 표면 도포용 에폭시 수지
6	방사성 폐기물 저장용기의 부식 저감 코팅제	중저준위 방사성 폐기물을 보관하는 저장용기에 대한 내부식성과 내마모성을 향상한 표면 처리용 코팅제

3. 전기·계측 설비 (6개)

연번	품목명	정의
1	현장용 일체형 광케이블 제작 장비	원전 현장에서 사용 가능한 이동가능한 일체형 광케이블 제작 장비로서 광섬유 절단, 절단면 가공, 절단면 검사, 광커넥터 연결 및 검사 기능을 포함
2	가압중수로형 원전 제어용 전산기 부품	월성 원전(2,3,4호기) 제어용전산기 구성품 중에서 단종된 외산 제품·부품보다 성능이 우수한 SW와 대체품 국산화 개발
3	사용후 핵연료봉 구조변형 측정 장비	수중 저장조에서 핵연료봉의 휨, 굽힘, 길이 등 변형 치수를 원격 측정하기 위한 레이저 광학 센서 기반의 비접촉 변위측정 장치로서 비파괴 비접촉 방식으로 변위 측정과 측정값 원격수집 등을 포함
4	방사선 피폭선량 통합관리 플랫폼	원전 방사능 구역의 3차원 지도와 작업자의 3차원 위치 정보를 결합하여 실시간 피폭선량 관리용 지능형 플랫폼으로서 임베디드 선량 측정기, 모니터링, 위치정보와 지도맵핑, 위험상황 경보 등을 포함
5	휴대용 실시간 피폭 선량계	원전 방사능 구역에서의 작업자 휴대용 실시간 양방향 통신이 가능한 피폭선량계로서 현장 작업자의 피폭량 측정, 실시간 데이터 전송, 데이터 분석과 작업자에게 통보알람 등 포함
6	발전기 회전자 층간 절연물	원전 발전기(Generator)의 회전자(Rotor)에 감기는 권선의 절연 기능을 하는 층간 절연물(Turn Insulation)을 국산화하는 것으로서 국내 원전의 발전기 회전자에 사용되고 있는 층간절연물과 동등 이상의 절연자재 및 부품 개발 포함

4. 기계설비 (3개)

연번	품목명	정의
1	이동형 해수배관 내부 피막 건전성 검사 장비	원전 해수 배관계의 엘보우, 리듀서 등을 자동 주행하며 배관 내부의 피막 건전성을 검사하는 장비로서 피막 측정용 센서, 신호수집 및 분석 시스템과 이동 장치가 통합된 장비
2	배관 지지물 정비 이력 관리시스템	원전 배관지지물에 대한 최적의 유지보수 및 예측정비가 가능한 지능형 시스템으로서 배관 지지물의 상태를 측정하는 휴대형 측정 단말장치, 상태 측정에 대한 통산·데이터베이스 시스템, 데이터 분석·관리 모듈을 포함
3	원전 구조물 지능형 관리시스템	원전 구조물의 변위 및 진동을 상시 감시할 수 있는 초저전력 센서 네트워크 기반으로 구조물의 건전성을 파악하고 최적 유지보수 시기를 제시하는 지능형 관리 시스템

5. 설계·해석 (1개)

연번	품목명	정의
1	원전 배관 스마트 관리시스템	4차 산업혁명 기술을 융·복합하여 디지털트윈에 기반한 스마트 배관관리 시스템으로서 설계 데이터 기반 배관 3D 모델 구축 기술, AI 기법을 활용한 운전데이터 분석 기술 등을 포함

6. 주기기 (NSSS·T/G) (4개)

연번	품목명	정의
1	3D프린팅 이용 핵연료 지지격자의 결함 보수 기술	사용후 핵연료집합체 지지격자의 결함 손상부를 3차원으로 측정, 3D프린팅을 활용하여 보수장비 및 보강재를 제작, 결함 손상부를 보수하는 기술
2	원자로 제어봉 집합체의 손상평가를 위한 비파괴검사 장치	한국표준형원전(KSNP) 원자로 제어봉 집합체(CEA) 손상평가용 제어봉 피복관에 대한 상하 스캔 작업을 통한 와전류 신호를 취득하고 제어봉 피복관에 대한 비파괴검사를 하는 장치
3	핵연료 상하단 고정체 주조 고도화 기술	핵연료 제조사의 핵연료 상하단 고정체 품질 요건을 충족하는 주형 정밀제작 및 용탕 유동을 최적화하는 기술로서 용탕 응고해석 시뮬레이션(Pro-Cast), 상하단 고정체 제조, 유로 단면적 최적화 등 포함
4	증기발생기 수위 조절 주급수 콘트롤 밸브	원전 증기발생기 수위 제어용 주급수 콘트롤 밸브를 국산화하는 기술로서 시제품 개발, 성능시험 및 공인 검증을 포함

∐. 미래경쟁력 확보 부문 (21개)

1. 보조기기․ 부품 (5개)

연번	품목명	정의
1	실시간 용접 아크 모니터링 시스템	가동 원전 보수용접에서 균일한 용접 품질 확보를 위한 실시간 용접 아크 모니터링 시스템으로서 소형 디지털 카메라, 비젼센서 자동 용접 경로 추적, 아크 차단필터, 시제품 실증시험 등을 포함
2	원전 비상전원 배터리 운영관리 설비	원전에 72시간의 비상전원 공급이 가능한 리튬 기반 배터리의 화재위험 예방과 최적화를 위한 배터리 운영관리 설비를 개발하는 것으로 배터리 안전관리시스템 구축, 성능검증 등을 포함
3	원전용 고성능 액체 가스켓 실란트	원전 기기용 고체형 실란트를 대체하는 액체 가스켓 실란트를 개발하는 것으로서 접착강도, 인장강도, 경도, 내염수 운전조건, 내열성 등을 충족하는 국산화 개발
4	3D 프린팅 기반 밸브 부품 제작	단종된 원전 밸브 부품을 국산화하는 것으로서, 리버스 엔지니어링, 3D 프린팅 기반 제작, 성능검증 등을 포함
5	3D 프린팅 기술 원전 적용을 위한 비파괴검사 기술	3D프린팅으로 제작된 원전 부품에 대한 비파괴검사 기술로서 시뮬레이션 모델링, 3D 제작방법별 검사 기법, 결함평가, 검사기법 검증 등을 포함

2. 정비·제염 등 (7개)

연번	품목명	정의
1	원전 제염용 로봇	제염제 이송, 방사선 측정, 오염 제거 등 고피폭/고위험시설에서 작업하는 소형(맨홀을 통해 투입 가능) 로봇을 개발하는 것으로서 로봇 플랫폼, 로봇 안전 스테이션, 로봇 입수 데이터를 이용한 3D 모델링 기술과 장비 등 포함
2	원전 폐기물 탄화붕소 합성기	원전 방사성 폐기물을 중성자 흡수 능력이 뛰어나며 물리·화학적으로 안정적인 탄화붕소(B4C)로 합성하는 장치이며, 폐활성탄과 붕산 폐액 건조 분말을 1,500℃ 이상의 고온으로 가열하여 탄화붕소를 합성하는 공정 기술과 장치
3	원전용 이동형 HEPA급 공기정화기	해체 공정별 오염 물질의 종류, 크기, 농도 등을 고려하고, 자동 세정 및 재사용으로 연속운전이 가능한 이동형 HEPA급 공기정화장치이며, PM10/조대입자 제거용 Cyclone, PM2.5 제거용 HEPA 금속필터, 자동 세정 모듈, 포집 먼지통 압축 모듈 등 포함
4	원전용 수중 점검 로봇	방사능오염 등의 안전사고 위험을 최소화하면서 검사의 고신뢰성, 작업의 고효율성을 동시 만족하는 ROS 기반 원격 제어 수중 로봇으로 수중상태 계측 장비, 육안 대체 점검 장비, ROS 기반 실시간 원격 제어 및 운영 시스템, 수중에서 원활히 운영되는 본체 및 하드웨어 시스템 등 포함
5	원전 내부 설비 결함관리 시스템	드론과 비파괴검사법을 적용하여 원전 내부 설비의 진단과 유지보수 관리를 통해 원전의 건전성 유지관리를 지원하는 통합 결함관리 플랫폼이며, 라이더 기반의 공간인식 기술, 크랙 탐지 장비, 결함 식별/진단 장비, 주기적 모니터링 데이터 관리 장비, 평가 분석 장비 등을 포함함
6	원전 외부 구조물의 결함 탐지 및 통합관리시스템	드론과 인공지능(AI)을 활용하여 원전 외부 구조물을 검사·분석하여 원전 구조물에 발생한 크랙과 결함을 탐지·식별하고, 분류와 추적 관리하는 통합시스템으로서, 드론 플랫폼, 자율비행용 맵핑과 장애물 회피, 최적 경로 생성 기술, 짐벌 및 매니퓰레이터 탑재/제어 장비, 크랙/결함의 탐지와 식별 장비 등 포함
7	원전 발생 폐기물 감용 장치	폐필터, 석면, 폐수지, 콘크리트 분말, 토양, 액체폐기물 등의 난처리성 원전 폐기물과 高정화 대상 폐기물의 용량 감축을 위한 고온 등방 압축기술(HIP) 기반의 감용 장치이며, 설비 통합운영시스템을 포함함

3. 전기·계측 설비 (5개)

연번	품목명	정의
1	원전 공조·화재 다차원 시뮬레이션 기술	원전 중대 사고 예지 및 확산 방지를 위한 공조/화재 시스템 최적화 시뮬레이션 기술로서 열유동 설계 값과 실제 값 차이 보정 시뮬레이션 예측, 센서 미설치 위치 정보, 화재 때 온도/유동 해석 기반 스모크(Smoke) 거동 예측 등을 포함
2	원전 화재방호 디지털 통합관제시스템	고성능 화재감지 센서/CCTV 영상분석 융합, 화재 사전 예측 감지, 통합 관리, 원격 대응하는 화재 방호 디지털 통합 관제 시스템
3	이동형 환경 방사선 계측 시스템	원전 방사선 폐기물의 포장·운송 등을 최적화 하기 위한 이동형 환경 방사선 모니터링 시스템 개발
4	고성능 하이브리드 커패시터	기존 외산 액체 전해 커패시터를 대체하는 제품으로서 기존 대비 성능 및 정밀도가 향상된 하이브리드 타입 커패시터 국산화 개발
5	원전 중대산업재해 안전관리 시스템	원전 부지에서 중대산업재해를 예방하기 위해 실시간 융합 영상 기반의 원전에 대한 통합적이고 입체적인 실시간 안전관제 시스템으로서 IoT 센서, 3D GIS 센서, 카메라 등 다중 센서 데이터의 3D 시각화 및 3D GIS 공간 데이터의 관리와 제어 등의 다양한 정적/동적 데이터의 3D 시각화 기술을 포함

4. 기계설비 (해당없음)

5. 설계·해석 (1개)

연번	품목명	정의
1	소형 설계기준사고 성능검증시험장치	원전 격납건물에서의 극한 사고환경을 장기간 모사하여 IEEE-383 등의 국제 내환경검증(EQ) 시험 기술기준을 만족하는 소형의 설계기준사고 성능시험장치이며, 600리터급 시험챔버, 증기 주입후 3분 이내 환경조건 모사 및 장기 가속 열화구간 무인 자동운전 기능 등 포함

6. 주기기 (NSSS·T/G) (3개)

연번	품목명	정의
1	APR1400 RCP 부품 인출장비용 제염 설비	APR1400 RCP Pull-Out Unit 관련 초음파 제염설비를 상용화하는 기술로서, 설계, 실험, 성능 입증을 통해 방사선 피폭량과 폐수 발생량의 최적화 등을 포함
2	원전 증기발생기 정비 로봇	원전 증기발생기 전열관을 정비(관막음, 관재생, 2차측 이물질 제거 작업 등)하는 로봇으로서, 증기발생기 튜브시트 원격 워킹 이동, 전열관 검사·절단·인출, 플러그 용접, 밀봉용접부 가공/재용접 등 전열관 정비 도구 설치 및 이송, 증기발생기 수실 내부 원격 설치·제거, 실물모형에서 실증시험 등을 포함
3	원자로헤드 분해·체결 고도화 스터드 텐셔너	원자로 헤드의 스터드를 분해·체결하는 스터드 텐셔너 작업시간을 단축하는 스터드 텐셔너 고도화 기술로서, 스터드에 잔류하는 응력평가, 최적 압력 평가, 가압 절차에 적합한 스터드 텐셔너 장비 설계·제작 및 운용프로그램 개발 등을 포함